**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**Kosztorys ofertowy**

**Remont drogi powiatowej nr 2515E w miejscowościach Pokrzywnica i Boguszyce**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| **1.** | **Nawierzchnia drogi powiatowej nr 2515E** |
| 1.1 | Remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie  | t | 4 |  |  |
| 1.2 | Skropieniu emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m2)  | m2 | 4250 |  |  |
| 1.3 | nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 4250 |  |  |
| **2.** | **Pobocza** |
| 2.1 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm | m2 | 1275 |  |  |
| 2.2 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. szer. 1 m | m2 | 1275 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |